桂林洋校区第一公共教学楼恢复教室改造工程

施工说明
经现场勘察、丈量，本工程施工内容如下，请按下列项目编制施工预算造价：

拆除实心砖墙 厚度：12mm，共135.5m³；

拆除轻质墙板墙 厚度：12mm，共35.5m³；

拆除吊风扇，共444台；

灰砂砖零星砌砖，共22.65m³；

铺设讲台瓷砖，共：151m²；

喷涂天棚及墙面涂料，共12945m²；

更换弧形T8 1.2双管荧光灯 吸顶式，共536套；

更换600×1200铝扣板灯 嵌入式，共90套；

安装三联单控开关 暗装，共148套；

安装白面盖板，共444台；

铺设地面瓷砖，共34m²；
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